|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| P-value for comparison of pinpoint sampling to one-zero sampling for each simulation and sampling method | | | |
| P-values adjusted by FDR method | | | |
| **Simulation parameters** | **Sampling parameters** | | |
| **5** | **50** | **500** |
| **RD** |  |  |  |
| 3 | 3.14e-18 | 2.44e-21 | 5.01e-19 |
| 30 | 1.37e-18 | 3.03e-20 | 6.29e-19 |
| 300 | 1.50e-18 | 4.66e-22 | 1.03e-18 |
| **RF** |  |  |  |
| 3 | 3.91e-18 | 3.69e-18 | 2.46e-18 |
| 30 | 3.76e-18 | 2.90e-18 | 6.97e-20 |
| 300 | 2.67e-18 | 7.48e-21 | 7.11e-20 |